**Документация на систему водоснабжения**

**Проект «Чистая вода на даче»**

1. Никогда не запитывать китайские клоны Arduino Nano одновременно от USB и 12В источника. Полное уничтожение платы гарантировано!
2. Если при движении крана пропало электричество, то после возобновления подачи, он начнет открываться (см openValve, closeValve). Возможны проблемы, исправь логику.
3. Если при закрытии или открытии не сработает концевик, то в процедурах openValve и closeValve для этого есть счетчик, он крутиться до 50. С учетом delay(100) получаем, что в любом случае, через 5 секунд мотор будет остановлен.